**无为市中医院**

**耳鼻喉科手术动力系统采购招标公告**

根据《2020-2021年政府集中采购目录及标准》财采字〔2020〕17号和《无为县中医医院政府性投资项目管理暂行办法》等有关规定规定，规范我院采购类采购行为，经医院研究决定[采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。](http://www.hzqx.cc/BidManage/1890)

一、采购编号

wwzyy-2021-013号

二、项目内容：

1．项目名称：耳鼻喉科手术动力系统（详见附表1）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 |
| 1 | 主机 |  |  | 1 |
| 2 | 鼻咽喉切割器 |  |  | 1 |
| 3 | 单功能脚踏 |  |  | 1 |
| 4 | 刀片 |  |  | 5 |
| 5 | 钻头 |  |  | 5 |

2．项目地点：安徽省芜湖市无为市中医医院

3．项目期限：合同签订15日

4、项目预算; 29.5 万元

三、响应文件份数：一式二份（壹份正本、壹份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样，副本与正本不符时，以正本为准。

四、投标人资格要求：

凡参与投标的经营公司，必须提供年审有效的企业营业执照，产品设备许可证，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件。

五、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的经营公司，在参与投标时应当按照我院提供的采购需求，填写采购清单报价单。并加盖公章连同要求的内容自行密封，于2021年4月30日下午5点前送至无为市中医医院招标办，未按要求不予受理。

六、 开标与评标

1、评标：本次询价无为市中医医院成立3-5人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查、参数核对，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2021年5月7日下午3时， 无为县中医医院二楼会议室。

七、注意事项

此次报价为最终报价，并包含一起安装调试费用及相关配套辅材，本次所提供货物要求为原厂未拆封全新产品，并对所供应的产品提供免费2年原厂质保。

八、合同及付款方式

公告结束后签订合同，配送服务必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为市中医医院网站公告。

联系人：季银生   联系电话： 15955651399

   无为市中医医院

2021-04-25

（附表一）

**耳鼻喉手术动力系统参数**

第一部分：主机

1．★控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动

2．菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。

3．泵：提供刀头注水冲洗。

第二部分：脚踏开关

★可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。

第三部分：鼻科M4鼻咽喉切割手柄

1. 握笔式设计，可自由改变方向和方位
2. 直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。
3. 往复最大转速 = 5000转/分钟；

单向最大转速 = 12000转/分钟

最低速度可降至 50转/分钟，保证声带手术的安全。

4．扭矩>108 mNm，刀头的动力强劲。

5．钛金属材质，质量轻不重于240克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

6．手柄同电缆可高温高压及环氧乙烷熏蒸消毒。

7．手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

8．手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽

9．手柄颏部有刀头旋转锁定装置

第四部分：手柄配套刀头、钻头

一、刀头：

1. 刀头可以注水和吸引
2. 12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现 微创手术。内壁光滑，不易堵塞.
3. 种类繁多，可满足不同治疗需要：

00刀头：鼻息肉、筛房切除术

400刀头：上颌窦、额窦手术

400反向开口刀头：腺样体、增值体手术

600刀头：上颌窦、额窦手术，可达上颌窦腔内

1200刀头：上颌窦囊肿手术

喉刀头：无齿，声门及声门下乳头状瘤的切除

带剥离子的下鼻甲刀头：下鼻甲肥大粘膜下切除术

二、钻头：带注水和吸引孔

00高速钻头：后鼻孔闭锁开放、蝶窦手术

150弯杆切割钻头：鼻泪囊手术

150弯杆金刚砂钻头：直径2.9mm，鼻泪囊手术、经蝶窦视神经管减压；

直径5mm，经蝶窦垂体瘤手术。

550高速额窦钻头：额窦手术

700锥形金刚钻：颌窦手术

带剥离子的鼻中隔钻头：分离鼻中隔粘膜并同时削除偏曲骨质